	Subnet as per the requirement

	Specification
	Network A
	Network B 
	Network C

	Network Address
	192.168.100.0
	192.168.100.96
	192.168.100.64

	Subnet Mask
	255.255.255.192
	255.255.255.252
	255.255.255.224

	No. of asked hosts
	50
	2
	20

	No. of usable hosts
	62
	2
	30

	First Usable host 
	192.168.100.1
	192.168.100.97
	192.168.100.65

	Last Usable host
	192.168.100.62
	192.168.100.98
	192.168.100.94

	Broadcast Address
	192.168.100.63
	192.168.100.99
	192.168.100.95



	Addressing Table

	Device
	Requirement
	IP address
	Subnet Mask
	Gateway

	PC1
	1st Usable Host Network: A
	192.168.100.1
	255.255.255.192
	192.168.100.62

	Laptop1
	2nd Usable Host Network: A
	192.168.100.2
	255.255.255.192
	192.168.100.62

	PC2
	1st Usable Host Network: B
	192.168.100.97
	255.255.255.252
	192.168.100.98

	PC3
	1st Usable Host Network: C
	192.168.100.65
	255.255.255.224
	192.168.100.94

	Laptop0
	2nd Usable Host Network: C
	192.168.100.66
	255.255.255.224
	192.168.100.94

	RAI G0/0/0
	Last Usable Host Network: A
	192.168.100.62
	255.255.255.192
	N/A

	RIBC G0/0/1
	Last Usable Host Network: B
	192.168.100.98
	255.255.255.252
	N/A

	RIBC G0/0/0
	Last Usable Host Network: C
	192.168.100.94
	255.255.255.224
	N/A




Check the Switches with appropriate command to find Old VLan Database is deleted. 
Write down the above command here: sh flash



