[image: ] Sdsadda dsa dadafdsdfs fdsfdsfsd fsdfsdfsdf  fsdfdswfsdfsd fdsfdsfsaddfas fdsafsdafsd fjhsdkjfh  jfhdskjhfkjsddhfjk foidhwsuioefhwiufh feoihfoiushfiuhsaio foijoiewrjhawouihfwapuio lefhjeoiuahwiuohfail flkjeswhfeiluahefiwaulh e;akljelkjfhaklwjehf Daniel Grelak Daniel Grelak Daniel Grelak

[image: ]

[image: ]
[image: ][image: ][image: ]


image5.png
Load resistance (Q)

Load power (W)

1 144
2 72
3 a8
4 36
5 28.8





image6.jpeg




image1.jpeg
~~N—— .
e 49| o
_ by OS
- \éoo_,n —bHb9 g = |
,b Yo, 995 , i arad 1
S SreSb b\ TH000| T D =009e £ blIT 46004 21T
,,.A | | 00%S. , ootM il

St %8b) = JL;,W zso08s =70
orr

- % g \ ¢ \ “m.a
C Al e
hhos\¢
t\\.t\l&\@n\phﬁ AJ \UN\\T&.@*.«WN\ h;rmw A@

R
xfécw mﬁwﬁmt .w

2LSISvDLY dw - Y 5

\ ryPmopL dwd @ 3pop 9
Bw%&du Bi PHMG

\ O

S\st\w(m\; ﬁ.»&d‘,‘w\,





image2.jpeg
Vanel Geelok =
Qs .

‘ 2 g
dg ¥z Vxh2 \SKL‘ é&ss W= =

e
o= 5 HELE Ty
P &
L7005 = ?:2:72030 = O} O\%U =
\
ﬂn""’ 1 - 330052 —

2300
s = 1000+ 21(.6A+3300 = hSHEICL

o
)= Ioweq = B.B3ZmA
Q. T

\ ,,,,,,,,,,7,,,
0 (- £ = vk = 100060t 2906

: S
c) et L div x 50wV = hX50x10° = 0-2\





image3.jpeg
X200 O

L= W7o, H L8\ LooH =513 28
= |y -

) Xy s 2TfL = 217 *hoOx h20 #x10> 11¢].2}

s | 4

XC = lTT_CC = Z“;\‘OOK\X\O'G = m6q¥€7—§2-

2l=pe oot 2 < *
hq S (2] = AT{pl-a)t = #42.469

i) Ng= xR=00br 07 F2V
) Vo= \x¥ = 0.06xA789= 2367V
i) V= 12X = 0.06x \\6l.26= F0.96V

\
L). - i =72%%.18 Y

Vb
b =g = zoz0Lk





image4.png
Load Pow

Load power / resistance

Load resistance(Q)





