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de X |

5 manc
1 sinclude <167877A.h>
2 tuse delsy(clock-20000000) // 20 fz clock
5
4 //ocfine 7 seqnent display
S unsigned int display[10] - { OXCO, 0xF9, OxAd, OXBO, Gx09, X2, OXB2, OXFS, OXEO, 0x0 };
s
7 _void msin()
EER
9 set_tris_c(eb100000000); //RC button
10 output c(own);
11 set tris b(cb0o000000); // 7 segnent display
12 output blown);
be)
18 while(TRUE)
58 (
16 /77 pressed
7 $F(input (PIN 7))
186
19 for(int 1 - 10; 1 < 05
08 t
2 output_b(display[i]);
2 delay_ms(100);
) 3
2
2
26
27 )—
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Compile Compiler Fun Ouput Files

1] #include <16F877A.h>
2| suse delay(clock=20000000) // 26 1z clock
3
4| //pefine 7 segment display
5| unsigned int display[10] = { OxCO, OXF9, OxAd, OxBO, Ox99, Ox92, OxB2, OXFS, OxBO, Ox90 };
B
7 | void main()
L IR
° set_tris_c(6b106660608); //RC7 button
16 output_c(0x00) ;
11 set_tris_b(6b000000ge); // 7 segment display
12 output_b(0x00) ;
13
14 | while(TRUE)
15 {
16 //RC7 pressed
17 | i (input(PIN_C7))
b {
19 | for(int i = 16; i < 05 i--)
20 {
2 output_b(display[il);
2 delay_ns(100) ;
23 }
2
25 }
2 ¥y
27 ([}
Insert Pit: Task 2

Compiling C:\Users\5 221 8001\Desklopt T ask 2 on 09:Jan 25 at 1403
5> Wairing 205 "C:\Users\5 221 8001\DeskiopTask 2" Line 15(1.1): Unsigned varible s never lss than zero
55 Wairing 204 "C:\lsers\5 2218001\Deskiop!Task 2" Line 18011} Condiion ahways FALSE

Memon usage: ROM=1%  RAM=5%- 5%

OErors, 2 Warings.
Buid Successhul
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#include <16F877A.h>
#use delay(clock=20000000) // 20 Mz clock

// Define LED pattern array
unsigned ints LED[8] = { 0x01, 0x03, 0x07, OXOF, OXIF, OX3F, OXTF, OXFF };

void main()
{
set_tris_b(6b06000008); //Output for led's
output_b(ex00) ;

while(TRUE)
{
For(int i
{

5 1< 85 i+) // Loop

output_b(LED[i]);
delay_ns(500);
1
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