Closed Traverse Calculation
Calculate the closing error in each of the examples below and apply the adjustment using the correct formula.
NOTE:- external angles have been measured.
1. 
ABC	272° 04’ 20”
BCD	257° 17’ 00”
CDA	259° 03’ 40”
DAB	291° 33’ 40”

2.
ABC	232° 36’ 26”
BCD	278° 35’ 02”
CDE	235° 11’ 08”
DEA	209° 56’ 12”
EAB	303° 53’ 54”

3.
DCB	295° 34’ 45”
CBA	153° 24’ 45”
BAE	295° 06’30”
AED	263°21’ 15”
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