	Device
	Interface
	Device Type
(router, switch, host)
	IP Address
	Subnet Mask
	Default Gateway

	PC1
	NIC
	Host
	192.168.1.153
	255.255.255.0
	192.168.1.1

	PC2
	NIC
	Host
	192.168.3.50
	255.255.255.0
	192.168.3.1

	PC3
	NIC
	Host
	192.168.4.115
	255.255.255.0
	192.168.4.1

	PC4
	NIC
	Host
	192.168.5.83
	255.255.255.128
	192.168.5.1

	PC5
	NIC
	Host
	192.168.5.227
	255.255.255.128
	192.168.5.129

	PC6
	NIC
	Host
	192.168.2.48
	255.255.255.224
	192.168.2.33

	PC7
	NIC
	Host
	192.168.2.67
	255.255.255.224
	192.168.2.65

	Hub
	G0/0/0
	router
	192.0.2.1
	255.255.255.252
	N/A

	Hub
	S0/1/0
	router
	192.168.0.1
	255.255.255.252
	N/A

	Hub
	S0/1/1
	router
	192.168.0.5
	255.255.255.252
	N/A

	Hub
	S0/2/0
	router
	192.168.0.9
	255.255.255.252
	N/A

	Hub
	S0/2/1
	router
	192.168.0.13
	255.255.255.252
	N/A

	Branch-1
	G0/0/0
	router
	192.168.1.1
	255.255.255.0
	N/A

	Branch-1
	S0/1/0
	router
	192.168.0.2
	255.255.255.252
	N/A

	Branch-2
	G0/0/0
	router
	192.168.2.33
	255.255.255.224
	N/A

	Branch-2
	S0/1/0
	router
	192.168.0.6
	255.255.255.252
	N/A

	Factory
	G0/0/0
	router
	192.168.3.1
	255.255.255.0
	N/A

	Factory
	G0/0/1
	router
	192.168.4.1
	255.255.255.0
	N/A

	Factory
	S0/1/0
	router
	192.168.0.14
	255.255.255.252
	N/A

	HQ
	G0/0/0.1
	router
	192.168.6.1
	255.255.255.0
	N/A

	HQ
	G0/0/0.5
	router
	192.168.5.1
	255.255.255.128
	N/A

	HQ
	G0/0/0.10
	router
	192.168.5.128
	255.255.255.128
	N/A

	HQ
	S0/1/0
	router
	192.168.0.10
	255.255.255.252
	N/A

	SW-B1
	VLAN 1
	switch
	192.168.1.252
	255.255.255.0
	192.168.1.1

	SW-B2
	VLAN 1
	switch
	192.168.2.62
	255.255.255.0
	192.168.2.1

	SW-F1
	VLAN 1
	switch
	192.168.3.252
	255.255.255.0
	192.168.3.1

	SW-F2
	VLAN 1
	switch
	192.168.4.252
	255.255.255.0
	192.168.4.1

	SW-HQ1
	VLAN 1
	switch
	192.168.6.252
	255.255.255.0
	192.168.6.1

	SW-HQ2
	VLAN 1
	switch
	192.168.6.253
	255.255.255.0
	192.168.6.1

	SW-HQ3
	VLAN 1
	switch
	192.168.6.254
	255.255.255.0
	192.168.6.1



