void main()
{
TRISD = 0; //Set as Output
PORTD =0; //Set as zero
 do
{
 PORTD = 0b11111111; // Output 1 (5V) into pin 0 of portA

 Delay_ms(1000);
 
 PORTD = 0b00000000;

 Delay_ms(1000);
 }
while(1);
}
