MATLAB WORK

Q1
>> x=2.0

x =

     2

>> y=3.0

y =

     3

>> 3*x^2-2*y^3

ans =

   -42

>> log(x*y)

ans =

    1.7918

>> sqrt(x/y)

ans =

    0.8165

>> exp(y)

ans =

   20.0855

>> exp(-x)+log10(y)

ans =

    0.6125

Q2

>> clear all
>> fplot('exp(-x)',[0,4])
Warning: fplot will not accept character vector or string inputs in a future release. Use fplot(@(x)exp(-x)) instead. 
> In fplot (line 125) 
hold
Current plot held
[image: ]
>> fplot('0.75*x', [0,4])

[image: ]


Q3

>> clear all
>> syms x
>> solve(x^3-6*x^2-11*x-6)
 
ans =
 
root(z^3 - 6*z^2 - 11*z - 6, z, 1)
root(z^3 - 6*z^2 - 11*z - 6, z, 2)
root(z^3 - 6*z^2 - 11*z - 6, z, 3)


Q4

>> clear all
>> x=[1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0]

x =

     1     2     3     4     5     6

>> y=[4.1 6.7 9.9 13.3 16.4 19.3]

y =

    4.1000    6.7000    9.9000   13.3000   16.4000   19.3000

>> p=polyfit(x,y,1)

p =

    3.1000    0.7667

>> y1=polyval(p, 4.5)

y1 =

   14.7167


Q5

>> clear all
>> syms x
>> y=sin(6*x)
 
y =
 
sin(6*x)
 
>> y2=diff(y,2)
 
y2 =
 
-36*sin(6*x)
 
>> y2+36*y
 
ans =
 
0


Q6

>> clear all
>> a=[2 -2 3]

a =

     2    -2     3

>> b=[2 -3 2]

b =

     2    -3     2

>> dot(a,b)

ans =

    16

>> cross(a,b)

ans =

     5     2    -2


Q7

>> clear all
>> A= [1 1 2; 1 2 1; 3 -1 -1]

A =

     1     1     2
     1     2     1
     3    -1    -1

>> det(A)

ans =

  -11.0000

>> inv(A)

ans =

    0.0909    0.0909    0.2727
   -0.3636    0.6364   -0.0909
    0.6364   -0.3636   -0.0909



Q8

>> B=[4; 4; 1]

B =

     4
     4
     1

>> ans=inv(A)*B

ans =

    1.0000
    1.0000
    1.0000
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