VALN and trunking Physical Lab activities
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Description automatically generated]
Command:
Switch 0: 
Creating VLANs
Switch>en
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name sadeque
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name shaikh
Switch(config-vlan)#end
Switch#show vlan 
Switch#show ip interface brief

Configuring VLAN:
Switch#
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#interface fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#interface fa0/3
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#end


VLAN IP Addressing:

Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 20
Switch(config-if)#ip address 192.168.100.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#ip address 192.168.100.4 255.255.255.0
Switch(config-if)#interface vlan 30
Switch(config-if)#ip address 192.168.100.3 255.255.255.0
Switch(config-if)#end

Trunking:
Switch#
Switch#
Switch#en
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fa0/4
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1-99
Switch(config-if)#end


Switch 2:
Command:
Creating VLANs
Switch>en
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name sadeque
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name shaikh
Switch(config-vlan)#end
Switch#show vlan 
Switch#show ip interface brief

Configuring VLAN:
Switch#
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#interface fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#interface fa0/3
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#end


VLAN IP Addressing:

Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 20
Switch(config-if)#ip address 192.168.100.5 255.255.255.0
Switch(config-if)#ip address 192.168.100.7 255.255.255.0
Switch(config-if)#interface vlan 30
Switch(config-if)#ip address 192.168.100.6 255.255.255.0
Switch(config-if)#end

Trunking:
Switch#
Switch#
Switch#en
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fa0/4
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1-99
Switch(config-if)#end

Output:
Ping all the PCs of both PCs
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