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	Device 
	Interface 
	IP Address 
	Subnet Mask 
	Default Gateway 

	Laptop1
	NIC
	192.168.0.1
	255.255.255.0
	192.168.0.1

	Wirelessrouter0
	
	192.168.0.2
	255.255.255.0
	192.168.0.2

	Router 
	
	192.168.0.3
	255.255.255.0
	192.168.0.3

	Pc0 
	NIC
	192.168.1.1
	255.255.255.0
	192.168.1.1

	Pc1
	NIC
	192.168.1.2
	255.255.255.0
	192.168.1.2

	Pc2
	NIC
	192.168.1.3
	255.255.255.0
	192.168.1.3

	Pc3
	NIC
	192.168.1.4
	255.255.255.0
	192.168.1.4

	Server1
	NIC
	192.168.1.5
	255.255.255.0
	192.168.1.5
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