[bookmark: _GoBack]Adrian Galka (1 9 0 1 4 0 2) - Material Evaluation
[image: ]Q 1
[image: ]Q 1

[image: ]Q 3





[image: ]Q 3





[image: ]Q 4 and Q 5



[image: ]Q 6

image6.png




image3.png
d |

- 9| |

o] lcheck deasity use valve of cobe o
Far  Simple | Cobic - a - 2@

Adcian Gatka (\do16oz) J{
\
|

for Fcc - a- 27z

Fdr [Bec| la= |4

P=-M/v {
M= x latomic wcxﬂht | |
ve = (2R
i

Wa = Avegardo constant as | ger velume

M A= |
28 S 12 luﬁt el )% 3F & 3/l )
L_z)[ 1.2Sxi0” %:Iw % G 02 x10?

L

|

SiE
{
L





image5.png




image2.png
\ e) The material | s MC,,&D,V,@ for
| keing o [semicerdicior, o5 éhe desired
Aheovebical HQEMQN shaldl | e lless thao

k|





image4.png




image.png
| Adian G:xllao 1{\qp| fa2e
| ! I H

- 1 1§
:: ° L’cﬂ\l»'mm\w ‘u‘x‘wmns«,ﬁn‘mj\ o
e em Faorc!‘\ ‘ I A )
i o | | 1
:} I »‘}lora%‘dc 3 cnrne‘d ,w atoms |, | || T ;i
e alopgeide  Guces |, 5 j3me

SELEE R S honas | .,‘La e oty e s snmg

S" | Tl mnbes i aos = (172 een% K
SECEE R s

= I CeEE

-3 | I

3 £

[R= 0142 o = 0102 m0

R IRV

L

-
=
S Velome | o he | cobe - o® -Q/r)'g@
:,, I = 2.%7 M.o”‘yxi
= [ |
& L] i At (A ol
j h I f” omic| /,)e:gh(: ) =S3.S gimc ,\‘
- A ol am: seights  S3.5g H5n
2 z(,f‘r T\\3 mm lof kkm.s ceights F l’
S (| i
& st “q :
3‘ 4 J | T3 B e
? parebicdkal Jdanfnég bf Ehe W‘ a.‘&
- IR P0 1 3 [
& 2T M*x%}f Shat %r-‘
D HE
T 2 "
i i





