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1 #include <main.h>

2

3 Elvoid main() {

4B while(TRUE) {

sE if (input (pin_c1)) {

6 output_b{exFF);

3 else {
output_b(ex30);
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#include <16F877A.h>
#device ADC=10
#use delay(crystal

0000000)




image9.png
VDD

>

T |a|(°|m |“|®|‘"|b|“’|") |:|

U1

OSC1/CLKIN RBO/INT
0SC2/CLKOUT RB1

RB2
RAO/ANO RB3/PGM
RA1/AN1 RB4
RA2/AN2/VREF-/CVREF RB5

RA3/AN3/VREF+ RB6/PGC
RA4/TOCKI/C10UT RB7/PGD
RA5/AN4/SS/C20UT
__ RCOT10SOIMICKI
REO/ANS/RD RC1/T10SI/CCP2
RE1/AN6/WR RC2/CCP1
RE2/AN7/CS RC3/SCK/ISCL
RC4/SDI/'SDA
MCLRNpp/THV RC5/SDO
RCB/TX/CK
RC7/RX/IDT

RDO/PSPO
RD1/PSP1
RD2/PSP2
RD3/PSP3
RD4/PSP4
RD5/PSP5
RD6/PSP6
RD7/PSP7

=33 ®
534 B

H35 B fe—
=36

=37 =

=38 ®

=40
A7 <

&

|w|N|N|N|N|N|N|A |N|N|N|N|
EESISNN S IS NS

PIC16F877A





image10.png
VDD

U1

OSC1/CLKIN RBO/NT

0SC2/CLKOUT RB1

RB2

RAO/ANO RB3/PGM

RA1/AN1 RB4

RA2/AN2/VREF-/CVREF RB5

RA3/AN3/VREF+ RB6/PGC

RA4/TOCKI/C10UT RB7/PGD
RA5/AN4/SS/C20UT

__ RCOT10SOIMICKI

REO/ANS/RD RC1/T10SI/CCP2

RE1/AN6/WR RC2/CCP1

RE2/AN7/CS RC3/SCKISCL

RC4/SDI/'SDA

MCLRNpp/THV RC5/SDO

RCB/TX/ICK

RC7/RX/IDT

RDO/PSPO

RD1/PSP1

RD2/PSP2

RD3/PSP3

RD4/PSP4

RD5/PSP5

RD6/PSP6

RD7/PSP7

PIC16F877A




image11.png
e
R1
P
RV2
D1
g LED-RED
QUL
o
—
UtA
R5
o
I 1
RV
wnsss

a0k

R3
10k

R2
100

D2
LED.GREEN




image12.png
R1
e

RV1

a0k

R3
10k

UTA

Lo

D1
LEDRED

R5

100

100

D2
LED.GREEN





image13.png
& +
R1
e
RV2
D1
. LEDRED
P IemEm
10k
UTA e
100
| 1
RV1
Lo
i R3
10k
a0k

100

D2

LED.GREEN





image1.png
VDD

&

|m |“|°’|U‘|5|“’|N |A

=%

H

Ut

OSC1/CLKIN RBO/INT

0SC2/CLKOUT RB1

RB2

RAO/ANO RB3/PGM

RAT/AN1 RB4

RA2/AN2/VREF-/CVREF RB5

RA3/AN3/VREF+ RB6/PGC

RA4/TOCKI/C10UT RB7/PGD
RAS/AN4/SS/C20UT

__ RCOT10SO/TICKI

REO/ANS/RD RC1/T10SlICCP2

—=—{ REV/AN6WR RC2/CCP1

RE2/AN7/CS RC3/SCK/SCL

RC4/SDI/SDA

MCLRNVpp/THV RC5/SDO

RCB/TXICK

RC7/RX/DT

RDO/PSPO

RD1/PSP1

RD2/PSP2

RD3/PSP3

RD4/PSP4

RD5/PSP5

RD6/PSP6

RD7/PSP7

s eofeoleleseo]eofes
St S e N

o

&

N

&

ol
3]

SN N
SIS

PICT6F877A





image2.png
#include <main.h>
Jvoid main() {
] while(TRUE) {

output_d(exco);
delay_ns(200) 5
output_d(exFa) ;
delay_ns(200) 5
output_d(exad) ;
delay_ns(200) 5
output_d(ex50) ;
delay_ns(200) 5
output_d(ex99) ;
delay_ns(200) 5
output_d(ex32);
delay_ns(200) 5
output_d(exa2);
delay_ns(200) 5
output_d(exFa);
delay_ns(200) 5
output_d(ex30) ;
delay_ns(200) 5
output_d(ex30) ;
delay_ns(200) 5
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#include <16F877A.h>
#device ADC=10
#use delay(crystal

0000000)
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