A set of flaws has been measured by 5 operators using a NDT technique.  The specimens were also destructively tested to measure the actual flaw height.  These are the measurements of the height of each flaw in mm.
	
	Operator

	Flaw Height (mm)
	1
	2
	3
	4
	5

	1.10
	1.34
	0.97
	1.44
	1.32
	1.45

	1.90
	1.72
	1.62
	2.53
	1.33
	1.02

	2.40
	2.64
	1.55
	2.34
	1.87
	2.10

	3.10
	3.75
	3.35
	4.32
	2.33
	3.08

	4.30
	3.49
	6.03
	5.69
	4.57
	5.85

	5.20
	6.38
	5.56
	5.91
	4.66
	6.77

	6.40
	8.41
	5.89
	8.12
	3.64
	4.49

	7.20
	7.54
	6.14
	9.89
	8.51
	10.11



[bookmark: _GoBack]Plot the data and comment on the appropriateness of the NDT method used.
