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#include <16F877A.h>
000000)

#use delay(cloch

11 unsigned int numbers[]={oxco,0xF9,0xas,0xbo,0x99,0x92, 0xB2, 0xTE, 0xB0, 090}
12 unsigned int place=0;

13
14 void count(void);

15

16 _int main (void)

78 {

18 // brite your code here
1 while (1)

20 count();

21 return o

= N

2

2

256 void count(void){

2 output_d(numbers[place]);
27 placest;

2 delay_ms(2000)

298 if (place==10){

30 place=0;

31 3

2 )
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10 _int main (void)

1\ {
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