Imran Ali 1701017

ISP Router

ISP>en
Password: 
ISP#sh run
Building configuration...

Current configuration : 1361 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname ISP
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
!
!
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
username isp password 7 08364D400C01041A405B5E54
!
!
license udi pid CISCO2901/K9 sn FTX15245D18-
!
!
!
!
!
!
!
!
!
no ip domain-lookup
ip domain-name wanexam2020.com
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface Loopback10
ip address 209.165.201.253 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
ip nat inside
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Serial0/3/0
ip address 10.0.1.22 255.255.255.252
encapsulation ppp
ppp authentication chap
ip nat outside
!
interface Serial0/3/1
ip address 10.0.1.225 255.255.255.252
encapsulation ppp
clock rate 2000000
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router bgp 65025
bgp log-neighbor-changes
no synchronization
network 10.0.0.0
network 10.0.1.224 mask 255.255.255.252
network 0.0.0.0
!
ip nat inside source list 1 interface Serial0/3/0 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.252 
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
password 7 0822455D0A16
logging synchronous
login
transport input ssh
!
!
!
end
