Task 1

Translating the IP Addresses
	PC - 0
	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Total

	Octet 1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	192

	Octet 2
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	168

	Octet 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	Octet 4
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	10



IP = 192.168.1.10
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fcommana prompt

Packet Tracer BC Command Line 1.0
C:\>ping 152.165.1.10

Pinging 152.168.1.10 with 32 byres of data:

Reply from 152.168.1.10 cime<lms
Reply from 152.1€5.1.10 “ime<lms TTL-128
Reply from 152.1€5.1.10 “ime<lms TTL-128
Reply from 152.1€8.1.10: byces=32 cime<lms TTL=128

Ping scavistics for 152.168.1.10
Packets: Sent = 3, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Bpprosimate round trip vimes in milli-seconds
Minimm = 0ms, Maximm = 0ms, Average = Oms
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