	Device
	Interface
	Device Type
	IP Address
	Subnet Mask
	Default Gateway

	PC1
	NIC
	Host
	192.168.1.153
	255.255.255.0
	192.168.1.1

	PC2
	NIC
	Host
	192.168.3.50
	255.255.255.0
	192.168.3.1

	PC3
	NIC
	Host
	192.168.4.115
	255.255.255.0
	192.168.4.1

	PC4
	NIC
	Host
	192.168.5.83
	255.255.255.128
	192.168.5.1

	PC5
	NIC
	Host
	192.168.5.227
	255.255.255.128
	192.168.5.129

	PC6
	NIC
	Host
	192.168.2.48
	255.255.255.224
	192.168.2.33

	PC7
	NIC
	Host
	192.168.2.67
	255.255.255.224
	192.168.2.65

	Internet Server
	NIC
	Host
	203.0.113.27
	255.255.255.0
	203.0.113.1
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	S0/1/0
	Router
	192.168.0.2
	255.255.255.252
	N/A

	
	G0/0/0
	Router
	192.168.1.1
	255.255.255.0
	N/A

	Factory
	S0/1/0
	Router
	192.168.0.14
	255.255.255.252
	N/A

	
	G0/0/0
	Router
	192.168.3.1
	255.255.255.0
	N/A

	
	G0/0/1
	Router
	192.168.4.1
	255.255.255.0
	N/A

	HQ
	S0/1/0
	Router
	192.168.0.10
	255.255.255.252
	N/A

	
	G0/0/0.5
	Router
	192.168.5.1
	255.255.255.128
	N/A

	
	G0/0/0.1
	Router
	192.168.6.1
	255.255.255.0
	N/A

	
	G0/0/0.10
	Router
	192.168.5.129
	255.255.255.128
	N/A

	Branch-2
	S0/1/0
	Router
	192.168.0.6
	255.255.255.252
	N/A

	
	G0/0/0.1
	Router
	192.168.2.1
	255.255.255.224
	N/A

	
	G0/0/0.32
	Router
	192.168.2.33
	255.255.255.224
	N/A

	
	G0/0/0.64
	Router
	192.168.2.65
	255.255.255.224
	N/A

	Hub
	G0/0/0
	Router
	192.168.2.1
	255.255.255.252
	N/A

	
	S0/1/0
	Router
	192.168.0.1
	255.255.255.252
	N/A

	
	S0/1/1
	Router
	192.168.0.5
	255.255.255.252
	N/A

	
	S0/2/0
	Router
	192.168.0.9
	255.255.255.252
	N/A

	
	S0/2/1
	Router
	192.168.0.13
	255.255.255.252
	N/A

	SW-B1
	Vlan1
	Switch
	192.168.1.252
	255.255.255.0
	

	SW-B2
	Vlan1
	Switch
	192.168.2.62
	255.255.255.0
	

	SW-F1
	Vlan1
	Switch
	192.168.3.252
	255.255.255.0
	

	SW-F2
	Vlan1
	Switch
	192.168.4.252
	255.255.255.0
	

	SW-HQ1
	Vlan1
	Switch
	192.168.6.252
	255.255.255.0
	

	SW-HQ2
	Vlan1
	Switch
	192.168.6.253
	255.255.255.0
	

	SW-HQ3
	Vlan1
	Switch
	192.168.6.254
	255.255.255.0
	


Commands used
telnet
show cdp neighbours
show ip arp
show ip int br
traceroute
show ip route

Branch-1 CDP neighbors
 SW-B1, Hub

Factory CDP neighbors
SW-F2, SW-F1, Hub

HQ CDP neighbors
SW-HQ1, Hub

Branch-2 CDP neighbors
SW-B2, Hub



