Advanced Networking Lab 3

	Spec
	Network A
	Network C
	Network B
	

	Network Address
	192.168.100.0
	192.168.100.64
	192.168.100.96
	

	Subnet Mask
	255.255.255.192/26
	255.255.255.224/27
	255.255.255.252/30
	

	No Of Hosts/ subnets
	50
	20
	2
	

	no of usable hosts
	62
	30
	2
	

	First Usable host
	192.168.100.1
	192.168.100.65
	192.168.100.97
	

	Last Usable Host
	192.168.100.62
	192.168.100.94
	192.168.100.98
	

	Broadcast address
	192.168.100.63
	192.168.100.95
	192.168.100.99
	





	Addressing Table

	Device
	Req
	IP
	Subnet Mask
	Gateway

	PC1
	1st usable network A
	192.168.100.1
	255.255.255.192/26
	192.168.100.62

	Laptop1
	2nd usable network A
	192.168.100.2
	255.255.255.192/26
	192.168.100.62

	PC2
	1st usable network B
	192.168.100.98
	255.255.255.252/30
	192.168.100.62

	PC3
	1st usable network C
	192.168.100.65
	255.255.255.224/27
	192.168.100.62

	Laptop0
	2nd usable network C
	192.168.100.66
	255.255.255.224/27
	192.168.100.62

	RAI G0/0/0
	Last usable network A
	192.168.100.62
	255.255.255.192/26
	n/a

	RIBC G0/0/1
	Last usable network B
	192.168.100.99
	255.255.255.252/30
	n/a

	RIBC G0/0/0
	Last usable network C
	192.168.100.95
	255.255.255.224/27
	n/a



