Addressing Table
	Device
	Interface
	IP Address
	Subnet Mask
	Default Gateway

	East
	G0/0
	10.1.1.97
	255.255.255.240
	N/A

	East
	G0/1
	10.1.1.65
	255.255.255.224
	N/A

	East
	S0/0/0
	10.1.1.121
	255.255.255.252
	N/A

	West
	G0/0
	10.1.1.118
	255.255.255.248
	N/A

	West
	G0/1
	10.1.1.1
	255.255.255.192
	N/A

	West
	S0/0/0
	10.1.1.122
	255.255.255.252
	N/A

	ES-1
	VLAN 1
	10.1.1.98
	255.255.255.240
	10.1.1.97

	ES-2
	VLAN 1
	10.1.1.66
	255.255.255.224
	10.1.1.65

	WS-1
	VLAN 1
	10.1.1.114
	255.255.255.248
	10.1.1.113

	WS-2
	VLAN 1
	10.1.1.2
	255.255.255.192
	10.1.1.1

	E1-22
	NIC
	10.1.1.110
	255.255.255.240
	10.1.1.97

	E2-47
	NIC
	10.1.1.94
	255.255.255.224
	10.1.1.65

	W1-201
	NIC
	10.1.1.118
	255.255.255.248
	10.1.1.113

	W2-87
	NIC
	10.1.1.62
	255.255.255.192
	10.1.1.1



