Sarah Rule
1810755 – 1810755@student.uwtsd.ac.uk
Lab 7 – Part 2 – Self Marking Packet Tracer

Addressing Table

	
Device
	
Interface
	IPv4 Address
	Subnet Mask
	
Default Gateway

	
	
	IPv6 Address/Prefix
	IPv6 Link-Local
	

	





R1
	
G0/0
	192.168.0.126
	255.255.255.128
	N/A

	
	
	2001:DB8:ACAD::1/64
	FE80::1
	N/A

	
	
G0/1
	192.168.0.190
	255.255.255.192
	N/A

	
	
	2001:DB8:ACAD:1::1/64
	FE80::1
	N/A

	
	
G0/2
	192.168.0.222
	255.255.255.224
	N/A

	
	
	2001:DB8:ACAD:2::1/64
	FE80::1
	N/A

	
	
S0/0/1
	172.16.1.2
	255.255.255.252
	N/A

	
	
	2001:DB8:2::1/64
	FE80::1
	N/A

	


Central
	
S0/0/0
	209.165.200.226
	255.255.255.252
	N/A

	
	
	2001:DB8:1::1/64
	FE80::2
	N/A

	
	
S0/0/1
	172.16.1.1
	255.255.255.252
	N/A

	
	
	2001:DB8:2::2/64
	FE80::2
	N/A

	S1
	VLAN 1
	192.168.0.4
	255.255.255.128
	

	S2
	VLAN 1
	192.168.0.132
	255.255.255.192
	

	S3
	VLAN 1
	192.168.0.226
	255.255.255.224
	

	
Staff
	
NIC
	192.168.0.1
	255.255.255.128
	

	
	
	2001:DB8:ACAD::2/64
	FE80::2
	FE80::1

	
Sales
	
NIC

	192.168.0.129
	255.255.255.192
	

	
	
	2001:DB8:ACAD:1::2/64
	FE80::2
	FE80::1

	
IT
	
NIC
	192.168.0.193
	255.255.255.224
	

	
	
	2001:DB8:ACAD:2::2/64
	FE80::2
	FE80::1

	
Web
	
NIC
	64.100.0.3
	255.255.255.248
	64.100.0.1

	
	
	2001:DB8:CAFÉ::3/64
	FE80::2
	FE80::1
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  Device    Interface  IPv4 Address  Subnet Ma sk    Default Gateway  

IPv6 Address/Prefix  IPv6 L ink - Local  

            R 1    G0/0  192.168.0.126  255.255.255.128  N/A  

2001:DB8:ACAD::1/64  FE80: :1  N/A  

  G0/1  192.168.0.190  255.255.255.192  N/A  

2001:DB8:AC AD:1::1/64  FE80::1  N/A  

  G0/2  192.168.0.222  255.255.255.224  N/A  

2001:DB8:ACAD:2::1/64  FE80::1  N/A  

  S0/0/1  172.16.1.2  255.255.255.252  N/A  

2001:DB8:2::1/64  FE80::1  N/A  

      Central    S0/0/0  209.165.200.226  255.255.255.252  N/A  

2001: DB8:1::1/64  FE80:: 2  N/A  

  S0/0/1  172. 16.1.1  255.255.255.252  N/ A  

2001:DB8: 2::2/64  F E80::2  N/ A  

S1  VLAN 1  192.168.0.4  255.255.255.128   

S2  VLAN 1  192.168.0.132  255.255.255.192   

S3  V LAN 1  192.168.0.226  255.255.255.224   

  S taff    NIC  192.168.0.1  255.255.255. 128   

2001:DB8:ACAD::2/6 4  F E80:: 2  F E80: :1  

  Sales    NIC    192.1 68.0.129  255.255.255.192   

2001:DB8:ACAD:1::2/6 4  FE80:: 2  FE80::1  

  IT    N IC  192.168.0.193  255.255.255.2 24   

2001:DB8:ACAD:2::2/6 4  FE80::2  FE80:: 1  

  Web    NIC  64.100.0.3  255.255.255.248  64.100.0.1  

2001:DB8: CAFÉ : :3/64  FE80::2  FE80::1  

 

