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#include <16F877A.h>

#use delay(clock=1000000)

unsigned int vals[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};

int main (void)
{ 
	while (1)
	{
		for (unsigned int i = 0; i < 10; i++)
		{
			output_d(vals[i]);
			delay_ms(2000);
		}
	}
	return 0;
}
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int main (void)
{ 
	set_tris_c(0x2);
	while (1)
	{
		if(input(PIN_C1))
			output_b(0xFF);
		else
			output_b(0x0);
	}
	return 0;
}
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