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1/ Hein.c file generated by New Project wizard
2 .

3 *Created: Tue May 13 2025
4 * Processor: PICIEFE77A
5 Compiler: CCS for PIC
6

7

8 #include <167877A.h>

o

10 _int main (void)

ng{

12 (input(PINCL))
138 { output_high(PIN Be);
14 output_high(PIN B1);
15 output_high(PIN B2);
16 output_high(PIN 83);
7 output_high(PIN_84);
18 b
19 output_high(PIN_B6);
20 output_high(PIN 87);
2 )

22

2

2

25

2 while (1)

27

28 5

29 return o
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1 /% tain.c file generated by New Project wizard
B -

3 % Created:  Tue ray 13 2025
4+ processor: PICISFETTA
5+ compiler: Ccs for PIC
6

7

8 #include <16F877A.h>

9 sdefine delay ms

10 int main (void)

1nE ¢

12 output d(oxco);

5 delayms(20);

16 output d(ox9);

15 delayms(20);

16 output d(oxad);

17 delayms(20);

18 outpu d(ox60);

15 delayms(20);
0 output d(ox9);
2 delay ms(20);
2 output d(oxo2);
2 delay ms(20);
2 output d(ox62);
25 delay ms(20);
26 output d(oxe);
27 delay ms(20);
28 output d(oxso);
29 delay ms(20);

30 outpu d(0x30);

31 delayms(20);

32 while (1)

3 5

3 retn o

s )
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