Lab 3
	
Subnet as per the Requirement


	Specification
	Network A
	Network B
	Network C

	
Network Address
	
192.168.100.0
	
192.168.100.96
	
192.168.100.64

	
Subnet mask
	
255.255.255.192
	
255.255.255.252
	
255.255.255.224

	No. of asked host/subnet
	
50
	
2
	
20

	No. of usable host/subnet
	
62
	
2
	
30

	First Usable Host (FUH)
	
192.168.100.1
	
192.168.100.97
	
192.168.100.65

	Last Usable Host(LUH)
	
192.168.100.62
	
192.168.100.98
	
192.168.100.94

	
Broadcast Address
	
192.168.100.63
	
192.168.100.99
	
192.168.100.95




	
Addressing Table



	Device
	Requirement
	IP address
	Subnet Mask
	Gateway

	
PC1
	1st Usable Host Network: A

	192.168.100.1
	255.255.255.192
	192.168.100.62

	
Laptop1
	2nd Usable Host Network: A

	192.168.100.2
	255.255.255.192
	192.168.100.62

	
PC2
	1st Usable Host Network: B 

	192.168.100.97
	255.255.255.252
	192.168.100.98

	
PC3
	1st Usable Host Network: C

	192.168.100.65
	255.255.255.224
	192.168.100.94

	
Laptop0
	2nd Usable Host Network: C

	192.168.100.66
	255.255.255.224
	192.168.100.94

	
RAI G0/0/0
	Last Usable Host Network: A

	192.168.100.62
	255.255.255.192
	N/A

	
RIBC G0/0/1
	Last Usable Host Network: B

	192.168.100.98
	255.255.255.252
	N/A

	
RIBC G0/0/0
	Last Usable Host Network: C
	192.168.100.94
	255.255.255.224
	N/A
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