	Device
	Interface
	Device Type
(router, switch, host)
	IP Address
	Subnet Mask
	Default Gateway

	PC-1
	NIC
	Host
	192.168.1.153
	255.255.255.0
	192.168.1.1

	PC-2
	NIC
	Host
	192.168.3.50
	255.255.255.0
	192.168.3.1

	PC-3
	NIC
	Host
	192.168.4.115
	255.255.255.0
	192.168.4.1

	PC-4
	NIC
	Host
	192.168.5.83
	255.255.255.128
	192.168.5.1

	PC-5
	NIC
	Host
	192.168.5.227
	255.255.255.128
	192.168.5.129

	PC-6
	NIC
	Host
	192.168.2.48
	255.255.255.224
	192.168.2.33

	PC-7
	NIC
	Host
	192.168.2.67
	255.255.255.224
	192.168.2.65

	Hub
	G0/0/0
	Router
	192.0.2.1
	255.255.255.252
	N/A

	Hub
	S0/1/0
	Router
	192.168.0.1
	255.255.255.252
	N/A

	Hub
	S0/1/1
	Router
	192.168.0.5
	255.255.255.252
	N/A

	Hub
	S0/2/0
	Router
	192.168.0.9
	255.255.255.252
	N/A

	Hub
	S0/2/1
	Router
	192.168.0.13
	255.255.255.252
	N/A

	Branch1
	G0/0/0
	Router
	192.168.1.1
	255.255.255.0
	N/A

	Branch1
	S0/1/0
	Router
	192.168.0.2
	255.255.255.252
	N/A

	Branch2
	G0/0/0
	Router
	192.168.2.33
	255.255.255.224
	N/A

	Branch2
	S0/1/0
	Router
	192.168.0.6
	255.255.255.252
	N/A

	Factory
	G0/0/0
	Router
	192.168.3.1
	255.255.255.0
	N/A

	Factory
	G0/0/1
	Router
	192.168.4.1
	255.255.255.0
	N/A

	Factory
	S0/1/0
	Router
	192.168.0.14
	255.255.255.252
	N/A

	HQ
	G0/0/0.1
	Router
	192.168.6.1
	255.255.255.0
	N/A

	HQ
	G0/0/0.5
	Router
	192.168.5.1
	255.255.255.128
	N/A

	HQ
	G0/0/0.10
	Router
	192.168.5.128
	255.255.255.128
	N/A

	HQ
	S0/1/0
	Router
	192.168.0.10
	255.255.255.252
	N/A

	SW-B1
	VLAN 1
	Switch
	192.168.1.252
	255.255.255.0
	192.168.1.1

	SW-B2
	VLAN 1
	Switch
	192.168.2.62
	255.255.255.0
	192.168.2.1

	SW-F1
	VLAN 1
	Switch
	192.168.3.252
	255.255.255.0
	192.168.3.1

	SW-F2
	VLAN 1
	Switch
	192.168.4.252
	255.255.255.0
	192.168.4.1

	SW-HQ1
	VLAN 1
	Switch
	192.168.6.252
	255.255.255.0
	192.168.6.1

	SW-HQ2
	VLAN 1
	Switch
	192.168.6.253
	255.255.255.0
	192.168.6.1

	SW-HQ3
	VLAN 1
	Switch
	192.168.6.254
	255.255.255.0
	192.168.6.1



