Comp B fill and Copper liner
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
PBX-LX-14 fill and Copper liner
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Comp B fill with steel liner
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
PBX-LX-14 fill with steel liner
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _GoBack][image: ]
image7.png
S, Max. Principal (Abs)
(Avg: 75%)
+3.368e+11
+2.932e+11
+2.496e+11
+2.060e+11
+1.624e+11
+1.188e+11
+7.515e+10
+3.155e+10
-1.205e+10
-5.565e+10
-9.926e+10
-1.429+11
-1.865e+11





image8.png




image9.png




image10.png




image11.png
0.10 [x1.E-3]

Time





image12.png
S, Max. Principal

(Avg: 75%)
+2.609e+11
+2.322e+11
+2.034e+11
+1.747e+11
+1.459e+11
+1171e+11
+8.838e+10
+5.962e+10
+3.086e+10
+2.097e+09
-2.666e+10
-5.542e+10
-8.4180+10





image13.png




image14.png




image15.png




image16.png
0.10 [x1.E-3

Time





image17.png
S, Max. Principal
(Avg: 75%)

+1.928e+11
+1.603e+11
+1.277e+11
+9.520e+10
+6.266e+10
+3.013e+10
-2.403e+09
-3.494e+10
-6.747e+10
-1.000e+11
-1:325e+11
-151e+11
-1.976e+11





image18.png




image19.png




image20.png




image1.png
Time





image2.png
S, Max. Principal (Abs)
(Avg: 75%)
+3.886e+11
+3.455e+11
+3.023e+11
+2.592e+11
+2.161e+11
+1.730e+11
+1.298e+11
+8.671e+10
+4.359e+10
+4.616e+08
-4.266e+10
-8.579%+10
-1:289%+11





image3.png




image4.png




image5.png




image6.png
40.
Time





