Advanced Stress Analysis & FEA – May 2018 numerical answers

Q2(b)(i)	162.27 J	(b)(iii)		6.485 x 10-3  m

Q3(a)	IXX = 9.396 x 106 mm4	IYY = 6.12 x 106 mm4  hence, buckle about IYY  axis.
	(b)	0.0558 m	(c)	62.72		(d)	1.972 MN	
(e)	506.7 kN

[bookmark: _GoBack]Q4(d)		406.7 MPa		(e)	6.605 x 10-7 m

