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image13.png
unsigned int values [8] = {0x01, 0x03, 0x07,

0x0F, OX1f, 0X3f, OX7f, OXff};
int count_up:

void main()

for (count_up=0; count_up<s; count_up++)

i

Portc = count_up [values];
delay_ms (1000)

3

while (1) ;
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