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Addressing Table

Device|Interface 1P Address S:';::‘ Default Gateway

R1 S0/2/0 192.168.3.1 /30 IN/A

R1 S0/2/0 2001:3333:ABCD:6830::1 ||//64 IN/A

R1 S0/2/1 192.168.4.1 /30 IN/A

R1 S0/2/1 2001:4444:ABCD:6840::1 |//64 IN/A

R1 Lol 172.16.1.33 /32 IN/A

R1 Lo2 2001:ABCD:BCDE:1610::33 |//64 IN/A

R2 S0/1/0 192.168.3.2 /30 IN/A

R2 S0/1/0 2001:3333:ABCD:6830::2 |//64 IN/A

R2 Gi0/0/0 192.168.1.1 /24 IN/A

R2 Gio/0/0 2001:1111:ABCD:6810::1 |//64 IN/A

R3 S0/2/1 192.168.4.2 /30 IN/A

R3 S0/2/1 2001:4444:ABCD:6840::2 |//64 IN/A

R3 Gi0/0/0 192.168.2.1 /24 IN/A
Time Elapsed: 02:26:23 ‘Completion: 94%
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Addressing Table

Device|Interface 1P Address Subnet | pefault Gateway

R1 S0/2/0 192.168.3.1 /30 IN/A

R1 S0/2/0 2001:3333:ABCD:6830::1 ||//64 IN/A

R1 S0/2/1 192.168.4.1 /30 IN/A

R1 S0/2/1 2001:4444:ABCD:6840::1 |//64 IN/A

R1 Lol 172.16.1.33 /32 IN/A

R1 Lo2 2001:ABCD:BCDE:1610::33 |//64 IN/A

R2 S0/1/0 192.168.3.2 /30 IN/A

R2 S0/1/0 2001:3333:ABCD:6830::2 |//64 IN/A

R2 Gi0/0/0 192.168.1.1 /24 IN/A

R2 Gio/0/0 2001:1111:ABCD:6810::1 |//64 IN/A

R3 S0/2/1 192.168.4.2 /30 IN/A

R3 S0/2/1 2001:4444:ABCD:6840::2 |//64 IN/A

R3 Gi0/0/0 192.168.2.1 /24 IN/A .
Time Elapsed: 02:26:47 ‘Completion: 94%|
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