	Device
	Interface
	IP Address
	Subnet Mask
	Default Gateway

	FamilyPC
	NIC
	192.168.1.10
	255.255.255.0
	192.168.1.1

	Kids Tablet
	NIC
	192.168.1.50
	255.255.255.0
	192.168.1.1

	SmartPhone1
	NIC
	192.168.1.51
	255.255.255.0
	192.168.1.1

	SmartPhone2
	NIC
	192.168.1.52
	255.255.255.0
	192.168.1.1

	Work Laptop
	NIC
	192.168.1.53
	255.255.255.0
	192.168.1.1

	GamingPC
	NIC
	192.168.2.10
	255.255.255.0
	192.168.1.1

	HomeRouter(R1)
	Gig0/0/0
Gig0/0/1
	192.168.1.1
192.168.2.1
	255.255.255.0
255.255.255.0
	-
-

	FamilySwitch(S1)
	Vlan1
	192.168.1.8
	255.255.255.0
	-

	GamingSwitch(S2)
	Vlan1
	192.168.2.9
	255.255.255.0
	-
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After doing these steps, you should see the IP address, Subnet mask and default qu;“‘-\w ¥ GamingPC - b X
gateway is configured using DHCP successfully. e Physical  Config _Deskiop _ Programming  Attributes
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Record the following from the Laptop: ‘GamingSwitch Homd Gig0/0/0 X
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Was the Ping from your Laptop to the Wireless Router (Default Gateway) successful?
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