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#include <16F877A.h>
#use delay(clock=1000000)

int main (void)

set_tris_a(0x00);
output_a(exe0) ;
set_tris_b(0x00);
output_b(exe0);
set_tris_c(0x00);
output_c(exe0);
set_tris_d(0x00);
output_d(exe0) ;

while(1){
output_d(ex3f);
delay_ns(2000) ;
output_d(exe6) ;
delay_ns(2000) ;
output_d(exsb) ;
delay_ns(2000) ;
output_d(exéf) ;
delay_ns(2000) ;
output_d(exs6) ;
delay_ns(2000) ;
output_d(exsd) ;
delay_ns(2000) ;
output_d(ex7d) ;
delay_ns(2000) ;
output_d(exe7) ;
delay_ns(2000) ;
output_d(ex7F)
delay_ns(2000) ;
output_d(exs7) ;
delay_ns(2000) ;
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#include <16F877A.h>
#use delay(clock=8000000)

int main (void)

{
set_tris_a(0x00);
output_a(exe0) ;
set_tris_b(0x00);
output_b(exe0);
set_tris_c(0x00);
output_c(exe0);
set_tris_d(0x00);
output_d(exe0) ;

| while()(
S (input (pin_c1))output_b(axFf);
elze output_b(ox20);
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