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	// C++ code
//

const int BUZZER = 4;
const int PIR = 2;

void setup()
  
{
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
}

void loop()
{
  int MOTION = digitalRead(PIR);

  if(MOTION == HIGH)
  	{
      digitalWrite(BUZZER, HIGH);
    }
  if(MOTION == LOW)
  	{
    digitalWrite(BUZZER, LOW);
  	}
 }



