 Router
enable
conf t
hostname R2
enable password CiscoLab1
enable secret CiscoLab2
no ip domain-lookup
service password-encryption

ip ssh version 2
ip domain-name cisco.com
username charlie privilege 15 secret 11CiscoLab22
crypto key generate rsa          1024


line console 0
password CiscoLab3
login
exit

line vty 0 4
transport input ssh
login local
exit

ssh -l charlie 




banner motd “NO ACCESS”









SWICH 1
enable
conf t
hostname S1
enable password CiscoLab1
enable secret CiscoLab2
no ip domain-lookup
service password-encryption


ip ssh version 2
ip domain-name cisco.com
username michael privilege 15 secret smiler456
crypto key generate rsa          
1024


line console 0 
password CiscoLab3
login
exit

line vty 0 15
transport input ssh
login local
exit


banner motd “NO ACCESS”


ssh -l michael 









