Science Coursework 
1) [image: Macintosh HD:Users:ayesha_sokhi91:Desktop:IMG-4993-3.jpg]Friction Force: 256.73N
ii)    Angle: 69 Degrees Celsius 
iii)   Normal Reaction: 98.55 N

              Bi) Kg X M/s = Kgm/s-1 
               ii) kgm/s-1

            C) 70.075 N
             I) 262.53 N 
            ii) 210.23 Kgm/s-1 
            iii) 19.55 n
           
      2ai) 10.9091 Ohms
                ii) 0.0011 Amps 
                iii) 0.0132 Watts 
[bookmark: _GoBack]    E-A: 3.6 X 10 to the power -3
    F-B: 9.6 X 10 to the power -3
    C-A: 1.8 X 10 to the power -3
   F-D: 9.6 X 10 Power -3 / 3 = 3.2 X 10 power -3
[image: Macintosh HD:Users:ayesha_sokhi91:Desktop:0.jpeg]   D-B: 3.2 X 10 power -3 X 2 = 6.4 X 10 Power -3
          
         2bi) A-C: 6 Volts 
            ii) D-F: 4 Volts 
            iii) C-D: 2 Volts 
 
 3a) A moment is equic to a force X the distance it’s being applied. 
               
Bi)  Force X Perpendicular distance to the point of rotation

[image: Macintosh HD:Users:ayesha_sokhi91:Desktop:IMG-4992.jpg]           ii) 444.4 N 
          iii) F = K x X
          Iv) N = Nm x 	M 
               N= Force Applied 
               Nm= Spring Constant
               M= Distance 
          
[image: Macintosh HD:Users:ayesha_sokhi91:Desktop:0-1.jpeg]            
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