Router 1 
Router>enable 
Router#conf t 
Router#conf terminal 
Router (config) #hostname R1 
R1 (config) #no ipdomain lookup 
R1 (config) #domain name 
R1 (config-domain) #username swre-lab.com secret cisco123 
R1 (config) #username cisco privilege 15 secret cisco123 
R1 (config) #line vty 0 15
R1 (config-line) #login local
R1 (config-line) #transport input ssh
R1 (config) #service password-encryption
R1 (config) #crypto key generate rsa modulus 1024

