
	11

11

9

2


	18.50
51.70

8.00
5.30
50.50
12.40

15.00

56.50

10.00
8.40
484.20
0.500

484.20
1.50

1.00

1.00

11.70

3.10
	______    

956.45m2

______    

42.40m2

______    

626.20m2

______    

847.50m2

______    

84.00m2

2556.55m2

______    

242.10m2

______    

726.30m2

______    

11.00no.
______    

11.00no.
______    

105.30lm

______    

6.20lm
111.50lm

	Area of Roofing
Also includes the area of the roofs of the lift shafts blocks.
Parapet wall areas (top)

Centre line of external girth + lift shaft (427.40lm + 56.80lm). Note: 3 sides of lift hatch included, the fourth already included in measures.
Parapet width 500mm.

Parapet wall areas (upstand)

Parapet height – 1.50m.

Outlets
Hoppers

Downpipes

	1

4

2

2

231
	484.20

10.00

6.60

242.10

15.00

56.50
15.00

28.25
15.00

28.25

1.00
	______    

484.20lm

______    

53.2lm

______    

484.20lm

______    

847.50m2

______    

423.75m2

______    

423.75m2

______    

231no.

	Coping
Abutments 

Abutments at perimeter of lift shaft

Detailing 

(VCL, Underlay & Cap sheet)

Includes both the top and bottom of parapets and also lift shaft abutments.

Blue Roof area

Paving Slabs

Green Roof Area

Solar Panel area
435m2




SA1 Student Accommodation – Roofing Areas









