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1.
router eigrp 12
network 192.168.1.0 0.0.0.255
network 10.0.0.0 0.0.0.3
eigrp router-id 1.1.1.1
On RB:
router eigrp 12
network 172.16.0.0 0.0.255.255
network 10.0.12.0 0.0.0.3
eigrp router-id 2.2.2.2
On RC:
router eigrp 12
network 172.16.0.0 0.0.255.255
network 10.0.23.0 0.0.0.3
eigrp router-id 3.3.3.3


2.
SM 1
interface range FastEthernet0/1 -2
channel-group 1 mode desirable
SM 2
interface range FastEthernet0/1 -2
channel-group 1 mode desirable

3


interface Dot11Radio0
ssid MySSID
no shutdown

EIGPR

router eigrp 12
no auto-summary
network 192.168.1.0 0.0.0.255 
network 192.168.2.0 0.0.0.255 
Set router ID: eigrp router-id using (1.1.1.1 for RA, 2.2.2.2 for RB, 3.3.3.3 for
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